   *******************************************************************************
   *******************************************************************************
   ***                                                                         ***
   ***                                                                         ***
   ***    ***   ***    ***     ******   *********       *          ********    ***
   ***    ***   ****   ***    *******   *********      ***         **    **    ***
   ***    ***   *****  ***   ****          ***        *****        **    **    ***
   ***    ***   ****** ***    ****         ***       **   **       ********    ***
   ***    ***   *** ******     *****       ***      *********      *****       ***
   ***    ***   ***  *****        ***      ***     ***********     *******     ***
   ***    ***   ***   ****   ********      ***    ***       ***    ***  ***    ***
   ***    ***   ***    ***   *******       ***   ***         ***   ***    **   ***
   ***                                                                         ***
   ***                                                                         ***
   *******************************************************************************
   *******************************************************************************


   GANZ GANZ WICHTIG!!!
   - Unterbrechen Sie niemals die Stromzufuhr während dem Update
   - Das Update kann bis zu 10 Minuten dauern dadurch das nach dem Update die 
     Einstellungen wieder zurück auf die Kamera aufgespielt werden
   - Sofern es Verbindungsabbrüche in Ihrem Netzwerk gibt, übernimmt INSTAR keine 
     Garantie bei fehlerhaften Updates
   - Warten Sie immer bis der Countdown heruntergezählt hat. In einzelnen 
     Fällen kann das Update auch etwas länger dauern als der Countdown anzeigt



   Wie installiere ich die Firmware?
   - Öffnen Sie die Weboberfläche Ihrer Kamera
   - Gehen Sie auf der linken Seite auf "System - Firmware-Update"
   - Wählen Sie bei "Datei auswählen..." die update.pkg Datei aus
   - Bestätigen Sie mit dem Button "Updaten!" und das Update wird auf die Kamera gespielt

  


   Was ist neu in Version 3.3 (374) ?

   - Ein Problem wurde behoben, bei dem Ordner nicht mehr über FTP erstellt werden konnten


   
   Was ist neu in Version 3.3 (373) ?

   - Das SSL-Zertifikat wurde aktualisiert
   - MQTT Alarmserver: Automatische Rückkehr in den Ruhezustand nach einer Alarmauslösung


   
   Was ist neu in Version 3.3 (372) ?

   - Das SSL-Zertifikat wurde aktualisiert



   Was ist neu in Version 3.3 (371) ?

   - Die Zuverlässigkeit der HomeKit-Verbindung wurde verbessert
   - Allgemeine Bugfixes und Verbesserungen



   Was ist neu in Version 3.3 (370) ?
   
   - Elastic Search ersetzt die bisherige INSTAR-Wiki-Suche
   - Der MQTT-Alarmserver-Status wird automatisch zurückgesetzt
   - Ein Problem mit der FritzBox wurde gelöst, bei dem man auf ein neues unbekanntes Gerät
     hingewiesen wurde.
   - Das HTTPS-Zertifikat wurde geupdated
   - Die WebUI wird nicht mehr im iFrame geladen
   - Allgemeine Bugfixes und Verbesserungen
   
   
   
   Was ist neu in Version 3.2 (352) ?
   
   - HomeKit Support - Fügen Sie Ihre Kamera jetzt auch in Apple's HomeKit App hinzu!
   - Aktivieren / deaktivieren Sie die Kennzeichen- oder Gesichtserfassung der Cloud über
     das Cloud-Menü der Kamera-WebUI. Anmerkung: Die Kennzeichen- oder die Gesichtserfassung
     muss in Ihrem Cloud-Speicherplan vorhanden sein.
   - Der textlastige Einrichtungsassistent wurde aufgeräumt und aktualisiert.
   - Allgemeine Bugfixes und Verbesserungen
   
   
   
   Was ist neu in Version 3.1 (350) ?
   
   - Alexa Support - Der INSTAR Cloud Skill, mit dem Sie sich das Live-Video Ihrer Kamera
     sowie Aufnahmen in der Cloud anzeigen lassen können, ist ab sofort verfügbar.
   - IFTTT Support - Auf der IFTTT-Plattform stellen wir unseren Dienst namens INSTAR zur
     Verfügung. Die INSTAR Applets bieten Ihnen die Möglichkeit, einige Einstellungen Ihrer
     INSTAR Kamera oder INSTAR Cloud mit IFTTT zu steuern.
   - Für die Nutzung von Alexa und IFTTT ist ein kostenloses INSTAR Cloud Konto notwendig.
     Wenn Sie sich jetzt anmelden, dann können Sie zudem 30 Tage den kostenpflichtigen
      Funktionsumfang wie z.B. die Speicherung von Alarmvideos gratis testen.
   - Mit Alexa und IFTTT wurde die neue Menü-Kategorie Smarthome eingeführt. Die Alarmserver-
     und MQTT-Einstellungen finden Sie ab sofort unter Smarthome.
   - MQTT Topic-Präfix und Klient-ID definierbar
   - Allgemeine Bugfixes und Verbesserungen



   Was ist neu in Version 3.0 (328) ?

   - Audio-Support für den HTML5 Video-Stream im Safari Browser
   - Vollbild-Modus für den HTML5 und MJPEG Video-Stream via Doppelklick oder
     Schnellsteuerungs-Kachel
   - Stummschaltung des HTML5 Audio-Streams via Schnellsteuerungs-Kachel
   - Die zeitgesteuerte IR-Schaltung wurde mit der IR-Cut-Schaltung verknüpft
   - Der WDR Modus kann jetzt fest nach Zeitplan eingestellt werden
   - Zeitgesteuerte Einstellungen werden beim Speichern nun sofort angewendet, sofern
     dies für die aktuelle Zeit vorgehesen ist.
   - Der SD-Karten Viewer wurde überarbeitet und bietet nun die Funktion mehrere Dateien
     gleichzeitig herunterzu laden
   - Das Alarm Menü wurde neu angeordnet
   - Die Anpassung der Aufnahmeauflösung ist jetzt im Alarmmenü verfugbar
   - Benachrichtigungs-Popups werden ab sofort nach jedem Update resettet
   - Die Wiki Suche wurde überarbeitet. Suchbegriffe werden hervorgehoben und
     Suchergebnisse für andere Kameraserien standardmässig ausgeblendet.
   - Allgemeine Bugfixes und Verbesserungen



   Was ist neu in Version 2.6 (320) ?

   - HTML5 Video-Stream für den neuen Edge (Chrome), Google Chrome,
     Mozilla Firefox und Safari Browser
   - Das Menü für die Video-Einstellungen wurde überarbeitet
   - Das SSL-Zertifikat für den HTTPS Zugriff und den MQTT-Dienst wurde aktualisiert
   - Falls das integrierte Zertifkat verwendet wird, benötigen angebundene MQTT-Klienten
     das neue Klientenzertifikat des MQTT-Broker
   - Allgemeine Bugfixes und Verbesserungen



   Was ist neu in Version 2.5 (308) ?

   - Native Smarthome Unterstützung mit der Integration 
     eines MQTT Broker/Client (ioBroker, OpenHAB, Node-RED, FHEM, 
     Home Assistant und viele mehr)
   - Bevorzugte BSSID für die WLAN-Anbindung einstellbar
   - Ein Problem mit dem RTSP-Video wurde behoben, der bei Verwendung mit
     der Surveillance Station auftrat
   - Änderung der Alarmvideolänge führen nicht mehr zum Neustart
   - Der Ruhephasen-Intervall zwischen den Anfragen an den Alarmserver
     ist nun einstellbar
   - Der Ruhephasen-Intervall zwischen Push-Benachrichtung während
     fortdauerndem Alarm ist nun einstellbar
   - Alarmserver- und Push-Test
   - Zeitpläne können als Vorlage gespeichert werden
   - Kameras können als WebAPP auf dem Home Bildschirm des Smartphones hinterlegt werden
   - Allgemeine Bugfixes und Verbesserungen



   Was ist neu in Version 2.4 (262) ?

   - Vereinfachte Cloud-Integrierung
     Von nun an müssen Sie die Login Daten (Email-Adresse und Cloud-Passwort) 
     Ihres Cloud-Accounts eintragen, anstatt wie zuvor die Kamera-Cloud-Daten.
   - Erweiterte Alarmserver-Funktionalitäten
   - Alarmaktivierung/-deaktivierung via Schnellzugriffs-Button
   - Änderung der Alarmvideolänge führen nicht mehr zum Neustart
   - PTZ-Reset-Button im PTZ-Menü verfügbar
   - Unterstützung von TLDs mit längerer Zeichenanzahl (Email)
   - Allgemeine Bugfixes und Verbesserungen



   Was ist neu in Version 2.3 (243) ?

   - Unterstützung von benutzerdefinierten SSL-Zertifikaten für HTTPS-Verbindungen mit
     der eigenen DDNS-Domaine
   - Vereinfachte 1-Klick-Update-Methode
   - Offline Update über PKG-Datei weiterhin möglich
   - Alarmvideos bis zu 60 Sekunden
   - Ersteinbindung über direkte WLAN-Verbindung - Nur WLAN-Modelle! Diese Funktion ist
     nur bei Neugeräten bzw. nur nach einem Werksreset einmalig möglich und wird nach der
     Einrichtung des WLANs permanent deaktiviert
   - Ein Fehler bei unsichtbaren WLAN-SSIDs wurde behoben
   - DHCP-Hostname beinhaltet die MAC-Adresse
   - IR-CUT-Filter Steuerung
   - Das Wetter-Widget wurde entfernt *
   - Werksreset- und WPS-Aktivierung über die SD-Karte wurde vereinfacht **
   - Allgemeine Bugfixes und Verbesserungen

   * Der Wetterdatendienst von Yahoo Weather wurde in seiner bisherigen Form eingestellt.
     Diese Funktion wird in einem späteren Update wieder integriert.

   ** Reset und WPS via SD-Karte können nun auch durch Textdateien mit der Dateierweiterung
      .txt ausgeführt werden. Für den Reset müssen Sie eine leere Datei mit dem Namen “reset” 
      oder “reset.txt” im Root-Verzeichnis der SD-Karte erstellen. Für die WPS-Aktivierung
      erstellen Sie bitte eine Datei mit dem Namen “wps” oder “wps.txt”


	
   Was ist neu in Version 2.2 (195) ?

   - Schwellwerte für die Tag und Nachtschaltung sind nun konfigurierbar
   - Backup & Restore - Einstellungen können gesichert und zu einem späteren
     Zeitpunkt wieder importiert werden
   - Allgemeine Bugfixes und Verbesserungen


  
   Was ist neu in Version 2.1 (192) ?

   - Alarmbereiche lassen sich in Gruppen nach Zeiten konfigurieren
   - Autom. Löschung der Aufnahmen nach vorgegebenen Tagen (zeitgesteuerte Ringspeicherung)
   - Aufnahmen auf der SD-Karte lassen sich in der WebUI nach Namen, Datum und Größe sortieren
   - Bildvorschau im SD-Viewer lässt sich per Pfeiltasten steuern
   - WebUI Menü
   - Nachtmodus für die WebUI (Im WebUI Menü oder durch die Taste o aktivierbar)
   - Dritter Query-Befehl für die Alarmserver-Funktion verfügbar
   - Im Logbuch kann beim Login nun die IP-Adresse mit aufgezeichnet werden - Aktivierbar
     unter dem Menüpunkt Benutzerverwaltung
   - Bug beim RTSP-Stream im Benutzer-Account behoben welches nur auftrat wenn der
     Gast-Account deaktiviert war
   - aktualisiertes HTTPS Zertifikat
   - WLAN-Übertragung bis zu 150M
   - Der Kameraname dient als Alias/Absendername der Emails
   - Polnische Sprachunterstützung
   - Grafische Anpassungen in der WebUI
   - WPS & Reset via SD-Karte aktivierbar (für den Fall eines fehlenden Resetknopfes kann
     man im Root-Verzeichnis der SD-Karte die Datei “wps” oder “reset” erstellen und 
     anschliessend in die Kamera einsetzen)
   - Wichtige Sicherheits-Updates
   - KRACK Sicherheitslücke bei WPA2 verschlüsselten WLAN-Verbindungen geschlossen
   - WLAN- und Netzwerkkonfigurationen können vom Werksreset ausgeschlossen werden
   - Allgemeine Bugfixes und Verbesserungen



   Was ist neu in Version 1.5 (172) ?

   - Allgemeine Bugfixes und Verbesserungen



   Was ist neu in Version 1.4 (170) ?

   - Integration der manuellen Alarmauslösung per CGI
   - ONVIF Zeitzone geändert
   - Verbesserung der Ladegeschwindigkeit
   - Allgemeine Bugfixes und Verbesserungen



   Was ist neu in Version 1.3 (167) ?

   - Problem bei IE11 behoben
   - Problem beim Layout und beim senden von Steuerungsbefehlen bei Google Chrome behoben
   - Ein kleines Problem bei P2P verbunden was in der App zu einem Absturz der App führen konnte
   - Anzeigeproblem des Kameranamens behoben
   - Problem eines falschen Zeitstempels beim Emailversand behoben
   - Allgemeine Bugfixes und Verbesserungen



   Was ist neu in Version 1.2 (160) ?

   - Ein Problem mit Firefox 32Bit wurde temporär behoben
   - Email Validierung erweitert auf sehr lange Domainnamen
   - Problem behoben das beim ersten start der Weboberfläche ggf. kein Video angezeigt wurde



   Was ist neu in Version 1.1 (158) ?

   - Ein Fehler wurde behoben beim PIR Sensor so dass dieser nur dauerhaft Alarm auslöst
   - Problem mit Sommer-/Winterzeit behoben was zur Folge hatte das die Zeit nicht richtig angezeigt wurde
   - Allgemeine Bugfixes und Verbesserungen
